Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/PSONI/MWP-PFRON/2024 z dnia 03.06.2024 r.

Formularz ofertowy ze specyfikacją

„Remont i adaptacja pomieszczeń sanitarnych - dwóch łazienek”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | Ilość | Uwagi/specyfikacja |
| **1 ŁAZIENKA NR 1 – pomieszczenie nr 120 I piętro** |  |  |
| 1.1 PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA |  |  |
| Usunięcie stolarki drzwiowej 90 cm; | 2 szt. |  |
| Usunięcie wykładziny ściennej z płytek: | ok. 82 m2 |  |
| Usunięcie ścianek murowanych ok. | 10 m2 |  |
| Usunięcie posadzek z płytek na zaprawie cementowej: | ok. 25 m2 |  |
| Reperacja tynków zwykłych wewnętrznych: | ok. 82 m2 |  |
| Usunięcie umywalki | 4 szt |  |
| Usunięcie ustępu z miską fajansową | 4 szt. |  |
| Usunięcie pisuaru | 1 szt. |  |
| Usunięcie grzejnika | 2 szt. |  |
| Usunięcie pozostałych elementów, np. opraw oświetleniowych, dozowników, podajników, luster |  |  |
| Usuniecie gruzu z budynku |  |  |
| Wywóz materiałów wraz z opłatą za utylizację |  |  |
|  |  |  |
| 1.2 ROBOTY BUDOWLANE |  |  |
| ZABUDOWY G-K |  |  |
| Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi (wodoodporna) - zabudowa nowych stelaży WC | ok. 7 m2 |  |
| Wykonanie ścianki z płyt k-g (wodoodporna) wypełnionej wełną mineralną | ok. 10 m2 |  |
|  |  |  |
| 1.2.2 STOLARKA DRZWIOWA I ZABUDOWA Z PŁYT |  |  |
| Dostawa oraz montaż nowych drzwi do pomieszczenia łazienki | 2 szt. | drzwi łazienkowe z podcięciem; konstrukcja ramiakowa oraz wypełnienie o strukturze plastra miodu; okleina CPL; kolory – do ustalenia w trakcie wizji lokalnej HPL/CPL 2NC; na dole drzwi okleina-wzmocnienie przed uderzeniami wózkami - w takim samym kolorze jak drzwi; klamka srebrna ze stali nierdzewnej, trwała; zamek - klucz patentowy; szyld stal nierdzewna okrągły; |
| Ścianki ustępowe z drzwiami, płyta HPL lub podobnych; kolor do ustalenia w trakcie wizji lokalnej | ok. 14,5 m2 | Całkowita wysokość zabudowy: min. 2000 mm w tym nóżka 150 mm; Szerokość min. 1100 mm; Głębokość min. 1100 mm; Drzwi min. 900 mm |
| 1.2.3 ŚCIANY |  |  |
| Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – powierzchnie pionowe: | ok. 82 m2 |  |
| Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża: | ok. 52 m2 |  |
| Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej: kolor płytek ceramicznych do ustalenia w trakcie wizji lokalnej | ok. 52 m2 |  |
| Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach - przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach, powierzchnia ścian powyżej płytek: | ok. 36 m2 |  |
| Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – powierzchnie pionowe: | ok. 36 m2 |  |
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) powierzchni ścian | ok. 36 m2 |  |
| 1.2.4 SUFITY |  |  |
| Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – powierzchnie poziome: | ok. 25 m2 |  |
| Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach - przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na sufitach: | ok. 25 m2 |  |
| Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – powierzchnie poziome: | ok. 25 m2 |  |
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) starych tynków wewnętrznych sufitów: | ok. 25 m2 |  |
| 1.2.5 POSADZKI |  |  |
| Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości ok. 50 mm, zatarte na gładko: | ok. 25 m2 |  |
| Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – powierzchnie poziome: | ok. 25 m2 |  |
| Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą | ok. 25 m2 |  |
| Posadzki jednobarwne z płytek o odpowiednich parametrach (m.in. antypoślizgowych nie niższych niż R10) na zaprawach klejowych; kolor do ustalenia w trakcie wizji lokalnej | ok. 25 m2 |  |
|  |  |  |
| 1.3 INSTALACJA SANITARNA ORAZ BIAŁY MONTAŻ |  |  |
| Podejścia kanalizacyjne z PVC, na wcisk, φ 110 mm | 5 szt. |  |
| Podejścia kanalizacyjne z PVC, na wcisk, φ 50 mm | 5 szt. |  |
| Podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych PEXc, do płuczek ustępowych, baterii i pisuaru φ zew. 20 mm | 10 szt. |  |
| Dostawa oraz montaż umywalek dla osób z niepełnosprawnościami pojedynczych 50 cm z płytkimi syfonami dla osób z niepełno sprawnościami | 2 sz.; |  |
| Dostawa oraz montaż umywalki standardowej 50 cm z syfonem | 1 szt. |  |
| Dostawa oraz montaż - bateria umywalkowa jednouchwytowa stojąca (Grohe) | 2 szt |  |
| Dostawa oraz montaż - bateria umywalkowa jednouchwytowa stojąca na podczerwień | 1 szt |  |
| Dostawa oraz montaż - zestaw podtynkowy + miska ustępowa podwieszana wraz ze stelażem oraz deską sedesową wolnoopadającą | 4 szt. | Stelaż WC ze spłuczką o wysokość montażowej 1120 mm  Spłuczka uruchamiana z przodu:  \* zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, przetestowany zgodnie z normą EN 14055  \* kompletnie zmontowana spłuczka  \* przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z szybkimi adapterami  \* trójdrogowy zawór odcinający; zawór odcinający z funkcją płukania instalacji z zamontowanym zaworem napełniającym  \* pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami;  \* izolacja przeciw skraplaniu wody  \* cichy hydrauliczny zawór napełniający, grupa akustyczna 1 według DIN 4109  Rama stelaża:  \* samonośna, malowana proszkowo  \* mocowanie ścienne  \* kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100, wykonane z PP  \* kpl. kroćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki  Przycisk spłukujący do WC do systemu spłukiwania dwoma ilościami wody  Przycisk spłukujący uruchamiany z przodu lub od góry. Płaski przycisk spłukujący z tworzywa sztucznego, wyposażony w gumowe odboje z obu stron.  Bezrantowa miska wisząca z deską sedesową wolnoopadającą funkcją łatwego wypinania (metalowe zawiasy). |
| Dostawa oraz montaż uchwyt WC dla osób z niepełno sprawnościami uchylny 2 szt. | 2 szt. |  |
| Dostawa oraz montaż - pisuar z zestawem spłukującym | 1 szt. |  |
| Dostawa i montaż grzejnika z zaworami (w tym odcinającymi) grzejnik typu higieniczny i głowicami RTD-N; wykonanie podejść z użyciem rur PeXc (w bruździe) od pionu | 2 szt; |  |
| Dostawa i montaż wpustów podłogowych (z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym) | 2 szt. |  |
| Dostawa i montaż kurków wody zimnej | 2 szt. |  |
| Dostawa i montaż głównych zaworów odcinających z filtrami | (1 kpl na łazienkę = 2 sztuki) |  |
| Dostawa i montaż zaworów odcinających kątowych z filtrem podumywalkowych antykamiennych: | 8 szt. |  |
|  |  |  |
| 1.4 PRACE POZOSTAŁE |  |  |
| Montaż uprzednio zdemontowanych urządzeń – oprawy oświetleniowe, podajniki na papier, pojemniki na mydło |  |  |
| Ułożenie instalacji elektrycznej niezbędnej: przewody, oświetlenie +włączniki i gniazda prądowe |  | Przewody elektryczne ok. 50 m; włączniki oświetlenia 2 szt; gniazda prądowe (IP65) 3 szt. |
| Dostawa oraz montaż nowych luster | 3 szt. | Kwadratowe; prostokątne; krótszy bok 50 cm |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **2 ŁAZIENKA NR 2 pomieszczenie nr 22A parter** |  |  |
| 2.1 PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA |  |  |
| Usunięcie stolarki drzwiowej 90 cm | 1 szt. |  |
| Usunięcie wykładziny ściennej z płytek | ok. 75 m2 |  |
| Usunięcie ścianek murowanych | ok. 10 m2 |  |
| Usunięcie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | ok. 25 m2 |  |
| Reperacja tynków zwykłych wewnętrznych | ok. 75 m2 |  |
| Usunięcie umywalki | 2 szt |  |
| Usunięcie ustępu z miską fajansową | 2 szt. |  |
| Usunięcie grzejnika | 1 szt. |  |
| Usunięcie pozostałych elementów, np. opraw oświetleniowych, dozowników, podajników, luster |  |  |
| Usuniecie gruzu z budynku |  |  |
| Wywóz materiałów wraz z opłatą za utylizację |  |  |
|  |  |  |
| 2.2 ROBOTY BUDOWLANE |  |  |
| ZABUDOWY G-K |  |  |
| Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi - zabudowa nowych stelaży WC | ok. 5 m2 |  |
| Wykonanie ścianki z płyt k-g (wodoodporna) wypełnionej wełną mineralną | ok. 10 m2 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2.2.2 STOLARKA DRZWIOWA I ZABUDOWA Z PŁYT |  |  |
| Dostawa oraz montaż nowych drzwi do pomieszczenia łazienki | 1 szt. | drzwi łazienkowe z podcięciem; konstrukcja ramiakowa oraz wypełnienie o strukturze plastra miodu; okleina CPL; kolory - antracyt HPL/CPL 2NC; na dole drzwi okleina-wzmocnienie przed uderzeniami wózkami - w takim samym kolorze jak drzwi; klamka srebrna ze stali nierdzewnej, trwała; zamek - klucz patentowy; szyld stal nierdzewna okrągły; |
| Ścianki ustępowe z drzwiami, płyta HPL lub podobna, kolor do ustalenia w trakcie wizji lokalnej: | ok. 7 m2 | Całkowita wysokość zabudowy: 1500-2200 mm w tym nóżka 150 mm; Szerokość min. 1100 mm; Głębokość min. 1100 mm; Drzwi min. 900 mm |
|  |  |  |
| 2.2.3 ŚCIANY |  |  |
| Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – powierzchnie pionowe | ok. 75 m2 |  |
| Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | ok. 52 m2 |  |
| Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej; kolor do ustalenia w trakcie wizji lokalnej | ok. 52 m2 |  |
| Fugowanie; kolor do ustalenia w trakcie wizji lokalnej |  |  |
| Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach - przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach, powierzchnia ścian powyżej płytek | ok. 30 m2 |  |
| Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – powierzchnie pionowe: | ok. 30 m2 |  |
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) powierzchni ścian, farba biała | ok. 30 m2; |  |
| 2.2.4 SUFITY |  |  |
| Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – powierzchnie poziome: | ok. 25 m2 |  |
| Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach - przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na sufitach: | ok. 25 m2 |  |
| Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – powierzchnie poziome | ok. 25 m2 |  |
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) tynków wewnętrznych sufitów, farba biała | ok. 25 m2 |  |
| 2.2.5 POSADZKI |  |  |
| Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości ok. 50 mm, zatarte na gładko | ok. 25 m2 |  |
| Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – powierzchnie poziome | ok. 25 m2 |  |
| Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą | ok. 25 m2 |  |
| Posadzki jednobarwne z płytek o odpowiednich parametrach (m.in. antypoślizgowych nie niższych niż R10) na zaprawach klejowych; kolor do ustalenia w trakcie wizji lokalnej | ok. 25 m2; |  |
| Fugowanie; kolor do ustalenia w trakcie wizji lokalnej |  |  |
|  |  |  |
| 2.3 INSTALACJA SANITARNA ORAZ BIAŁY MONTAŻ |  |  |
| Podejścia kanalizacyjne z PVC, na wcisk, φ 110 mm |  |  |
| Podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych PEXc, do płuczek ustępowych, baterii umywalkowych, baterii prysznicowej, kurków φ zew. 20 mm | 7 szt |  |
| Dostawa oraz montaż umywalek pojedynczych z płytkimi syfonami dla osób z niepełnosprawnościami; | 2 szt. |  |
| Dostawa oraz montaż - bateria umywalkowa: jednouchwytowa stojąca | 1 szt. |  |
| Dostawa oraz montaż - bateria umywalkowa stojąca na podczerwień | 1 szt. |  |
| Uszczelnienie silikonem antygrzybicznym |  |  |
| Dostawa oraz montaż - zestaw podtynkowy z miską podwieszaną wraz ze stelażem oraz deską sedesową wolnoopadającą | 2 szt. | Stelaż WC ze spłuczką o wysokość montażowej 1120 mm  Spłuczka uruchamiana z przodu:  \* zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, przetestowany zgodnie z normą EN 14055  \* kompletnie zmontowana spłuczka  \* przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z szybkimi adapterami  \* trójdrogowy zawór odcinający; zawór odcinający z funkcją płukania instalacji z zamontowanym zaworem napełniającym  \* pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami;  \* izolacja przeciw skraplaniu wody  \* cichy hydrauliczny zawór napełniający, grupa akustyczna 1 według DIN 4109  Rama stelaża:  \* samonośna, malowana proszkowo  \* mocowanie ścienne  \* kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100, wykonane z PP  \* kpl. kroćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki  Przycisk spłukujący do WC do systemu spłukiwania dwoma ilościami wody  Przycisk spłukujący uruchamiany z przodu lub od góry. Płaski przycisk spłukujący z tworzywa sztucznego, wyposażony w gumowe odboje z obu stron.  Bezrantowa miska wisząca z deską sedesową wolnoopadającą funkcją łatwego wypinania (metalowe zawiasy).  Dopuszczony stelaż z elektrycznie regulowaną wysokością miski ustępowej 1 sztuka. |
| Dostawa oraz montaż uchwyty WC dla osób z niepełnosprawnościami uchylne | 2 szt. |  |
| Dostawa i montaż grzejnika (grzejnik typu higieniczny) z zaworami (w tym odcinającymi) i głowicami RTD-N; wykonanie podejścia z użyciem rur PeXc (w bruździe) od pionu | 1 szt |  |
| Dostawa i montaż wpustów podłogowych (z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym) | 2 szt |  |
| Dostawa i montaż kurków wody zimnej (antykamienne) | 1 szt. |  |
| Dostawa i montaż głównych zaworów odcinających z filtrami (z rewizją) | 1 kpl (2 szt) |  |
| Dostawa i montaż zaworów odcinających kątowych z filtrem podumywalkowych antykamiennych | 4 szt. |  |
|  |  |  |
| 2.4 PRACE POZOSTAŁE |  |  |
| Montaż uprzednio zdemontowanych urządzeń – oprawy oświetleniowe, podajniki na papier, pojemniki na mydło |  |  |
| Ułożenie instalacji elektrycznej niezbędnej: przewody, oświetlenie +włączniki i gniazda prądowe |  | Przewody elektryczne ok. 50 m; włączniki oświetlenia 1 szt; gniazda prądowe (IP 65) 3 szt. |
| Dostawa oraz montaż nowych luster | 3 szt. | Kwadratowe; prostokątne; krótszy bok 50 cm |