Znak sprawy: 18/pw/23 Gdańsk, 21.02.2023r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Nr 1/PSONI/ZS/2023**

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło
w Gdańsku
 zaprasza do składania ofert w zakresie:

**Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus - dziewięcioosobowego
(8 osób + kierowca), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
w tym z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku**

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego**

**Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku**

**ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk**

[www.psoni.gda.pl](http://www.psoni.gda.pl)

Osoby do kontaktu z Wykonawcami:

1. sprawy formalne:

Sylwia Kobiałka-Żygo, tel. 505-259-716, e-mail: sylwia.kobialka@psoni.gda.pl

1. sprawy techniczne:

Sławomir Świeczkowski, tel. 516-900-138, e-mail: slawomir.swieczkwski@psoni.gda.pl

**II. Informacje o Projekcie, w ramach którego udzielane jest zamówienie**

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu p.n.: „Zakup busa do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym osób na wózku inwalidzkim”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach: „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

**III. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia**

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

**IV. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu mikrobus – 9-miejscowy (8 osób + kierowca), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewożenia 1 osoby poruszającej się na wózku.

**Specyfikacja pojazdu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry techniczne** **i użytkowe** | **Wymagania Zamawiającego** |
| 1. | **Rok produkcji** | 2023; nie starszy; fabrycznie nowy |
| 2. | **Rodzaj silnika** | Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 6 |
| 3. | **Pojemność skokowa silnika** | Min. 1400 cm³, max. 2000 cm³ |
| 4. | **Moc silnika** | min. 120 KM |
| 5. | **Zużycie paliwa** | W cyklu miejskim nie więcej niż 10 l/100 km |
| 6.. | **Skrzynia biegów** | Manualna min. 5 biegowa + bieg wsteczny |
| 7. | **Napęd kół** | Przedni, z systemem kontroli toru jazdy (ESP) lub równoważnym |
| 8. | **Ilość drzwi** | Nie mniej niż 4 (2 drzwi w przestrzeni kierowcy, drzwi przesuwne z prawej strony - przeszklone i tylne drzwi dwuskrzydłowe) |
| 9. | **Liczba miejsc** | W wersji standardowej 9 miejsc (8 osób + kierowca), po 3 miejsca w każdym rzędzie, fotele i kanapy w przestrzeni pasażerskiej w gniazdach szybkiego demontażu – składane i wyjmowane, 1 stanowisko do przewozu osoby na wózku w ostatnim rzędzie siedzeń, w konfiguracji zapewniającej min. 7 miejsc z kierowcą + osoba na wózku |
| 14. | **Dopuszczalna masa całkowita pojazdu** | Nie przekraczająca 3,5 tony, umożliwiająca prowadzenie pojazdu na podstawie uprawnień prawa jazdy kat. B |
| 15. | **Oznakowanie pojazdu** | Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym |
| Kierunkowskazy ostrzegawcze zamontowane na dachu pojazdu (nieobowiązkowe) |
| 15. | **Układ hamulcowy** | Układ hamulcowy tarczowy – przód/tył |
| System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |
| 17. | **Układ kierowniczy** | Wspomaganie układu kierowniczego |
| Kolumna kierownicy z regulacją kąta pochylenia |
| 18. | **Ogumienie** | 2 komplety kół (felgi i opony): letnie i zimowe, jedne z nich zamontowane w zależności od pory roku; osobny komplet nakrętek do mocowania zestawu kół (jeśli są różne typy felg dla zestawu letniego i zimowego) |
| Koło zapasowe – pełnowymiarowe/zestaw naprawczy |
| 19. | **Charakterystyka zabudowy pojazdu**  | Wszystkie fotele w pojeździe wyposażone w regulowane zagłówki i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa  |
| Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, wysokości z podłokietnikiem |
| Podwójne siedzenie pasażerskie z przodu |
| Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |
| II i III rząd siedzeń trzyosobowych wielofunkcyjnych pojedynczych z opcją szybkiego demontażu lub siedzenia II i III rzędu wielofunkcyjne szybko demontowalne z regulacją oparcia dla każdego z siedzeń w układzie 2+1 pozwalające na uzyskanie analogicznej użyteczności pojazdu zamiast siedzeń pojedynczych. |
| Tapicerka materiałowa odporna na zużycie i zabrudzenia – łatwa w utrzymaniu czystości |
| Podłoga w kabinie pasażerskiej pokryta wykładziną gumową, antypoślizgową – łatwo zmywalna |
| Tapicerka w przestrzeni pasażerskiej |
| Antypoślizgowe progi przy stopniach wejściowych |
| Dodatkowy stopień boczny stały ułatwiający wejście osobom z niepełnosprawnością do samochodu do przestrzeni pasażerskiej |
| Uchwyty ułatwiające wejście do przestrzeni pasażerskiej |
| Drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej przeszklone – przesuwane z prawej strony |
| Drzwi tylne, przeszklone, dwuskrzydłowe, szyby ogrzewane elektrycznie |
| Pełne przeszklenie pojazdu |
| Szyby boczne i tylne w przestrzeni pasażerskiej w II i III rzędzie z fabrycznym przyciemnieniem opcjonalnie z niefabrycznym przyciemnieniem szyb |
| Wycieraczki tylnych szyb ze spryskiwaczami |
| Oświetlenie wewnątrz kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej |
| Podgrzewanie szyb tylnych  |
| Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz |
| 20. | **Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych** | Możliwość przewozu 1 osoby na wózku w III rzędzie siedzeń |
| Atestowane mocowania dla wózka o, pasy mocujące wózek, pasy bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych na wózku  |
| Uchwyty wejściowe – zamontowane przy drzwiach bocznych i przednich – ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pojazdu z przestrzeni pasażerskiej |
| Platforma (rampa) najazdowa, z powierzchnią antypoślizgową, zamontowana w świetle tylnych drzwi dwuskrzydłowych, min. szer. 90 cm – system najazdowy z obniżoną podłogą |
| Homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamawiający dopuszcza pojazd, który posiada świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych  |
| 21. | **Wyposażenie dodatkowe pojazdu** | Kolor nadwozia jednolity |
| Tapicerka materiałowa w odcieniach ciemnej szarości/brązu/granatu |
| Klimatyzacja i ogrzewanie sterowane oddzielnie na przód, tył – dopuszczalna klimatyzacja jednostrefowa z możliwością regulacji w II i III rzędzie siedzeń; nagrzewnica w części tylnej pasażerskiej |
| Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane |
| Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby w przedziale kierowcy |
| Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy |
| Komputer pokładowy |
| Centralny zamek na wszystkie drzwi sterowany drogą radiową (na pilota lub w kluczyku) |
| Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe |
| Immobiliser |
| Zamontowane oryginalne radio AM/FM z odtwarzaczem CD oraz zestawem głośnomówiącym Bluetooth sterowanym z kierownicy. Zamawiający dopuszcza zamiast fabrycznego radia z CD fabryczne radio AM/FM z wejściem USB, AUX oraz zestawem głośnomówiącym Bluetooth sterowanym z kierownicy. |
| Światła przeciwmgielne tylne (obligatoryjnie), przednie (opcjonalnie) |
| Czujniki parkowania – przód i tył; kamera cofania |
| Zamontowane trzecie światło „STOP” |
| Gumowe dywaniki w kabinie kierowcy |
| Drugi zapasowy kluczyk (z pilotem, jeśli dotyczy)  |
| Komplet narzędzi, w tym podnośnik oraz klucz do kół |
| Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa oraz linka holownicza |
| Dwie magnetyczne tablice barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego. Wymiary min. 30 x 30 cm. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. |
| Dodatkowe gniazdo zasilające 12V w części bagażowej |
| 22. | **Gwarancja** | Gwarancja mechaniczna - min. 2 lata, bez limitu kilometrów  |
| Gwarancja na powłokę lakierniczą - min. 3 lata, bez limitu kilometrów |
| Gwarancja na perforację nadwozia – min. 6 lat, bez limitu kilometrów |
| Gwarancja na wykonaną zabudowę dostosowującą do przewozu osób niepełnosprawnych – min. 2 lata bez limitu kilometrów |
| 23. | **Serwis** | Najbliższy autoryzowany serwis powinien znajdować się na terenie Trójmiasta  |

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę opisanego w pkt 1 pojazdu wraz z wymaganym wyposażeniem oraz niezbędną dokumentacją, w szczególności dokumentacją dopuszczającą pojazd do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz umożliwiającą dokonanie rejestracji pojazdu.
2. Pojazd oraz całość wyposażenia muszą być zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne najpóźniej w dniu odbioru pojazdu.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia (lub jego części) na nowy wolny od wad.
5. Na materiały i części naprawiane lub wymieniane nieodpłatne w ramach napraw gwarancyjnych okres gwarancji biegnie na nowo.
6. Wykonawca zapewni maksymalny czas rozpoczęcia usuwania awarii pojazdu w okresie gwarancji nie przekraczającym 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.
7. Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczeń wynikających z fabrycznych gwarancji mechanicznych.
8. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy gwarancyjne i serwis, będą realizowane bezpłatnie, zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego pojazdu.
9. Wykonawca powinien dysponować/wskazać serwis umożliwiający dokonywanie przeglądów gwarancyjnych (serwis producenta lub autoryzowany serwis wskazany przez Wykonawcę) oraz warsztatem, w którym wykonywane będą naprawy
i przeglądy gwarancyjne na terenie Trójmiasta. Stację serwisową oraz warsztat/warsztaty Wykonawca wskaże najpóźniej przed podpisaniem umowy.
10. Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia należy potraktować jako wymagania minimalne, chyba że Zamawiający wskazał górną i dolną granicę (przedział) danego parametru.
11. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: koszt dostawy do Zamawiającego, podatek VAT.
12. Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, po zrealizowania dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

**V. Termin i miejsce realizacji zamówienia**

1. Termin realizacji zamówienia: **do 31 sierpnia 2023 r.**
2. Miejsce dostawy pojazdu: siedziba Zamawiającego, tj. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku, ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk. Szczegółowe zasady odbioru pojazdu określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

**VI. Kryterium oceny ofert**

1. Oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium ceny w zł brutto za dostawę przedmiotu zamówienia: cena – 100 %.

Punkty zostaną przyznane w oparciu o poniższy wzór:

 Najniższa cena z ofert podlegających ocenie

 Cena badana = …………………………………………………………………… x waga 100

 Cena oferty badanej

1. W przypadku, gdy oferowana cena przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza oraz prawo do odstąpienia od wyboru oferty Wykonawcy, w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.
2. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane z złożonych pierwotnie ofertach.

**VII. Wykluczenie**

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
3. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Zamawiający stwierdzi, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie złożonego oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4).

Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**VIII. Odrzucenie ofert**

1. Zamawiający odrzuci oferty w przypadku gdy:
2. treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3. złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt, co zostało poprzedzone wcześniejszymi wyjaśnieniami Wykonawcy złożonymi na wezwanie Zamawiającego (rażąco niska cena – cena oferty niższa o 30% od wartości zamówienia i/lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert);
5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7. Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

**IX. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Oferta powinna zostać sporządzona czytelnie, w języku polskim, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Stosowne pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą w oryginale lub potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem.
3. Wszelkie zmiany, poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

**X. Termin składania ofert**

1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku, ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk, I piętro, sekretariat – pok. 101, w terminie do dnia **2 marca 2023 r.** (data wpływu) do godziny **10.00.**
2. Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została powyższa data i godzina – data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę.
3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

**XI. Informacje dodatkowe**

1. Wykonawca może złożyć kilka ofert, przy czym każda powinna dotyczyć innego pojazdu.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych lub innych nie powodujących w istotny sposób zmiany treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert.
8. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawcę przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 i nr 3 – Klauzula informacyjna i oświadczenie RODO
3. Załącznik nr 4 – Projekt umowy
4. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym